Sebelum jalanin program, set tanggal di pc jadi "4 oktober 2007" trus matiin koneksi internet.

Cara Jalanin :

1. klik "Adjprog.exe"

2. pilih "Accept"

3. klik "Particular adjustment mode"

4. cari list "----Maintenance----" trus pilih "Waste ink pad counter" klik "OK" kalo dah dipilih

5. klik "Check" kalo program jalan langsung kasih tanda centang di kotak samping "0 column" trus di "80 column" trus kalo udah di centang 22nya, klik "Initialization" tunggu sukses trus "Finish"

6. kalo dah sukses jalanin deh printernya, kalo ada error lanjut kebawah.


* Kalo Programnya Error 200000011 (kalo ga salah ;p)

1. Pastiin USBnya udah konek dari printer ke pc.
    Note: Software resetter ngga jalan kalo konek internet.

2. Kalo jalanin programnya di vista atau win 7, jalanin pake compatibility mode.
   
   Cara ngubah compatiblity mode:
   - Klik kanan si "Adjprog.exe" terus pilih properties.
   - Pilih “compatibility ” dan kasih tanda check pada pilihan "Run this program in compatibility mode for “windows xp" ".
   - Klik OK.
   - Jalanin program deh.

* Kalo ada tulisan "!!! ERROR !!!"
1. Apus folder di “C:\Adjustments_Programs\Stylus XXX” di PC.

2. Masuk ke "RUN" ketik "regedit" terus cari "HKEY_LOCAL_MACHINE | SOFTWARE | EPSON | PTSG | Stylus CXX".

3. Apus registry key “Stylus CXX atau Stylus RXX”

4. Trus restart PC, abis itu coba jalanin program resetnya jangan lupa tanggal diset ke 4 oktober 2007.